**NO：2021005**

**询价采购报价单**

**项目名称：东台市人民检察院监控系统**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **要求** | **单位** | **数量** | **单 价** | **报 价** |
| **全彩筒型网络摄像机** | 1、具有400万像素CMOS传感器。 2、最低照度彩色：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 3、白光补光，补光距离最远可达30米 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 5、不低于IP67防尘防水等级。 6、支持DC12V  7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 8、镜头可选，范围4、6、8、12mm  9、为保证接入稳定性，需与设备接入平台同一品牌 | **台** | **28** |  |  |
| **全彩半球型网络摄像机** | 1、具有400万像素CMOS传感器。 2、最低照度彩色：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 3、红光补光，补光距离最远可达10米 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 5、不低于IP67防尘防水等级。 6、支持DC12V，支持1路麦克风 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 8、镜头可选，范围2.8、4、6mm  9、为保证接入稳定性，需与设备接入平台同一品牌 | **台** | **2** |  |  |
| **设备接入平台** | 1.支持监控点录像计划配置，包括设备存储、中心存储、录像回传；支持配置录像计划模板设置，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；  2.支持计划模板配置，包括默认模板、自定义模板；支持抓图计划模板的增删改查；支持批量删除抓图计划模板；支持抓图计划的增删改查；  3.要求支持多类数据自定义扩展，包括但不限于门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展；  4.要求支持组件集群高可用，包括但不限于：设备接入服务和智能设备接入服务集群高可用、媒体网关服务集群高可用、视频联网网关服务集群高可用、视频点播服务集群高可用  5.要求支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载；  6.要求支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复  7.要求客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流  8.要求支持双机热备  9.要求最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线；  10.要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配；  11.平台需支持免费无缝接入本院原综合安防管理平台；**（提供所投设备接入平台免费无缝接入承诺函加盖平台制造商公章的承诺函，未提供做无效报价处理）**  12.服务器利旧安装 | **套** | **1** |  |  |
| **无线网桥** | 200米电梯专用无线网桥 黑白配设计 实际有效带宽40Mbps 1个百兆电口 适用于200米 | **套** | **1** |  |  |
| **16路硬盘录像机** | 1、16路H.264、H.265接入  2、支持H.264、H.265解码  3、1个HDMI，1个VGA，异源输出  4、4盘位，最大支持10T硬盘  5、2个千兆网口  6、报警IO：16进4出  7、输入带宽：160M  8、最大支持8×1080P解码  9、为保证接入稳定性，需与设备接入平台同一品牌 | **台** | **5** |  |  |
| **硬盘** | 监控级或者企业级硬盘，缓存：256MB接口：SATA接口，转速：7200rpm，容量：8TB，质保5年 | **块** | **8** |  |  |
| **8口交换机** | 8个10/100Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。 | **台** | **1** |  |  |
| **24口交换机** | 二层网管 | 24口千兆电 | 4口千兆光 | 交换容量336Gbps | VLAN(网络隔离) | 防环路 | 防私接小路由 | ACL(访问控制) | 组播(适用IPTV场景) | APP管理 | 带机300人 | 监控头150台(200W) | **台** | **1** |  |  |
| **光纤收发器** | 光口≥2，电口≥4 | **台** | **7** |  |  |
| **立杆** | 枪机监控立杆，配防水弱电箱 | **根** | **7** |  |  |
| **综合布线** | 含监控室到所有摄像机电源、网络。外围两根4芯光纤接入监控室。 | **项** | **1** |  |  |
| **LED屏迁移** | 原监控室大屏位置迁移 | **项** | **1** |  |  |
| **机柜** | 1.5米标准机柜 | **台** | **1** |  |  |
| **辅材及人工** | 包含路面开槽、恢复、原监控拆除、PVC管材等 | **项** | **1** |  |  |
| **总价（大写：）** |  | | | | |

注：单价、报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写单价和报价，最后汇总得出总价。

**投标人应自行踏勘现场，且对现场踏勘的结论负责。投标人的报价被认为是已包含了在现场现状基础上的所有工作。**

报价单位联系人及电话：

报价单位：（盖章）

二〇二一年 月 日

**询价要求：**

1、参加报价的供应商投标时提供营业执照副本复印件。

2、**本采购文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责**，报价单位如有疑问请于 11 月 2日10时前书面提出，采购人于11月 2 日18时前予以答复。

3、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

**4、询价保证金 0 元，使用现金方式现场缴纳。**

5、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同，否则询价保证金不予退还并按有关规定处理。

6、询价报价文件的组成及份数：（1）营业执照副本复印件；（2）询价采购报价单；（3）与询价有关的其他资料。询价报价文件正本一份，副本一份，与询价保证金（银行汇票）一并密封。

7、询价报价文件的递交：询价报价文件应密封，在密封袋上注明**报价单位、所报项目名称、询价单编号及联系人姓名和联系号码**，并于11 月 3 日 14 时30分前送达东台市人民检察院(东台市北海路6号）。

8、采购单位于 11 月 3 日 14时30分后开拆询价报价文件，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，对报价计算错误的按财政部第18号令的原则进行修正，并将询价结果进行公示。

9、成交结果公示后，成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同。并在合同签订10 日内供货并安装调试完毕。合同（一式四份）应及时送东台市财政局（东台市市政府四楼）备案（合同样式可从中心网下载园地获取）。

10、付款方式：全部安装调试完毕，经验收合格后付合同价的 95%。余款质保期满后一次性付清（无息）

11、本项目质保期为一年，时间从验收合格之日起计算。

12、无效标条款：（1）询价报价超出采购人预算的（预算为13万元）；（2）询价报价文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）询价报价单位未按规定提供询价保证金的；（4）**询价报价文件内容不全的，未明确品牌和具体型号**；（5）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（6）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中对同一品牌同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（7）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。

联系电话：18861961300（0515）89568806 联系人：周实 王军

13584762128 （0515）89568606

采购单位：（盖章）

二〇二一年十一月一日