**NO：2021009**

**询价采购报价单**

**项目名称：东台市人民检察院消防维修改造**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **要求** | **单位** | **数量** | **单 价** | **报 价** |
| **1** | **应急照明系统主机** | 1、名称：A型应急照明集中主机2、规格、型号：HZ-PD-C/900W,详见集中电源非集中控制型系统图,输入AC220V,输出DC36V8路输出,t>60min3、内配：包含DC36V充电模块、回路控制模块、接线端子安装等 | **台** | **1** |  |  |
| **2** | **装饰灯** | 消防应急照明灯 | **套** | **15** |  |  |
| **3** | **装饰灯** | 消防应急疏散指示灯 | **套** | **11** |  |  |
| **4** | **火灾报警主机** | 1、主要包括：火灾报警控制器、消防联动控制器、电源装置、多线手动控制盘、消防电话总机、消防广播、图形显示装置等2、规格、型号：JB-QT-GST5003、安装方式：落地安装4、投标单位需现场踏勘,综合考虑各项费用(含一切配套设备和预埋管道及布线、安装调试等,满足整个系统正常运行),符合消防部门验收要求 | **套** | **1** |  |  |
| **5** | **盘、箱、柜** | 接线端子箱，规格、型号：GST-JX100，挂墙明装 | **台** | **2** |  |  |
| **6** | **控制柜** | 风机控制柜，挂墙明装 | **台** | **1** |  |  |
| **7** | **模块（接口）** | 输入联动控制模块，挂墙明装 | **只** | **4** |  |  |
| **8** | **模块（接口）** | 输入输出联动控制模块，模块端子箱内 | **只** | **6** |  |  |
| **9** | **模块（接口）** | 消防广播切换模块，挂墙明装 | **只** | **4** |  |  |
| **10** | **点型探测器** | 光电感烟探测器，吸顶安装 | **个** | **60** |  |  |
| **11** | **点型探测器** | 感温探测器，吸顶安装 | **个** | **2** |  |  |
| **12** | **按钮** | 带电话插孔手动报警按钮，挂墙明装 | **个** | **6** |  |  |
| **13** | **声光报警器** | 消防声光报警器，挂墙明装 | **个** | **10** |  |  |
| **14** | **按钮** | 编址消火栓按钮，装于消火栓箱内 | **个** | **12** |  |  |
| **15** | **消防报警电话插孔（电话）** | 对讲电话分机，挂墙明装 | **个** | **2** |  |  |
| **16** | **配线** | 广播（穿管），型号：NH-KVVP22- 2X2.5 | **m** | **72** |  |  |
| **17** | **配线** | 电源（穿管），型号：NH-KVVP22- 2X2.5 | **m** | **72** |  |  |
| **18** | **配线** | 信号及多线（穿管），型号：NH-KVVP22-16\*1.5 | **m** | **72** |  |  |
| **19** | **火灾显示器** | 规格、型号：JBF-VDP3061，挂墙明装 | **台** | **4** |  |  |
| **20** | **桥架** | 强电防火桥架，规格、型号：200\*100，钢制槽式桥架。包含桥架内通长接地、防火堵洞、支撑架制安、支架刷漆等。 | **m** | **5** |  |  |
| **21** | **配管** | 紧定式镀锌电线管，规格、型号：JDG20 | **m** | **60** |  |  |
| **22** | **接线盒** | 金属接线盒，规格、型号：86型，顶板内或墙内安装 | **个** | **10** |  |  |
| **23** | **灭火器** | 磷酸铵盐干粉灭火器，手提式MF/ABC4 | **具** | **136** |  |  |
| **24** | **消防设施运行联网监测信息采集、传输系统** | 办案区消防控制室消防设施运行联网监测信息采集、传输系统 | **项** | **1** |  |  |
| **25** | **消火栓钢管** | 内外壁热镀锌钢管 DN150， 丝扣连接、法兰连接或卡箍连接 | **m** | **4** |  |  |
| **26** | **焊接法兰阀门** | 闸阀，规格、压力等级：DN150 | **个** | **2** |  |  |
| **27** | **焊接法兰阀门** | 止回阀，规格、压力等级：DN150 | **个** | **2** |  |  |
| **28** | **焊接法兰阀门** | Y型过滤器，型号、规格：DN150 | **个** | **2** |  |  |
| **29** | **橡胶软接头** | 橡胶软接头，型号、规格：DN150 | **个** | **8** |  |  |
| **30** | **离心式泵** | 消火栓泵，规格、型号：XBD3.5/50-150L，Q=35L/S,H=40m,n=2900r/min,N=37KW | **台** | **2** |  |  |
| **31** | **离心式泵** | 喷淋泵，泵体漏水维修更换 | **台** | **2** |  |  |
| **32** | **消火栓钢管保温管** | 室内外DN100保温，橡塑保温管 | **m** | **220** |  |  |
| **33** | **喷淋钢管保温管** | 室内DN150保温，橡塑保温管 | **m** | **76** |  |  |
| **34** | **脚手架搭拆** | 脚手架人工搭建、拆除等费用 | **项** | **1** |  |  |
|  | **总价（大写：）** |  |

注：单价、报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写单价和报价，最后汇总得出总价。

**投标人应自行踏勘现场，且对现场踏勘的结论负责。投标人的报价被认为是已包含了在现场现状基础上的所有工作。**

报价单位联系人及电话：

报价单位：（盖章）

二〇二一年 月 日

**询价要求：**

1、参加报价的供应商投标时提供营业执照副本复印件。

2、**本采购文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责**，报价单位如有疑问请于 11 月 15日10时前书面提出，采购人于11月 15 日18时前予以答复。

3、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

**4、本次询价无保证金。**

5、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同，否则按有关规定处理。

6、询价报价文件的组成及份数：（1）营业执照副本复印件；（2）询价采购报价单；（3）与询价有关的其他资料。

7、询价报价文件的递交：询价报价文件应密封，在密封袋上注明**报价单位、所报项目名称、询价单编号及联系人姓名和联系号码**，并于11 月 16 日 14 时30分前送达东台市人民检察院(东台市北海路6号）。

8、采购单位于 11 月 16 日 14时30分后开拆询价报价文件，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，对报价计算错误的按财政部第18号令的原则进行修正，并将询价结果进行公示。

9、成交结果公示后，成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同。并在合同签订10 日内供货并安装调试完毕。

10、付款方式：全部安装调试完毕，经验收合格后付合同价的 95%。余款质保期满后一次性付清（无息）

11、本项目质保期为一年，时间从验收合格之日起计算。

12、无效标条款：（1）询价报价超出采购人预算的（预算为9万元）；（2）询价报价文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）**询价报价文件内容不全的，未明确品牌和具体型号**；（4）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（5）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中对同一品牌同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（6）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。

联系电话：18861961300（0515）89568806 联系人：周实 王军

13584762128 （0515）89568606

 采购单位：（盖章）

二〇二一年十一月十日