**NO：2022006**

**询价采购报价单**

**项目名称：东台市人民检察院驻所检察监控室项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **要求** | **单位** | **数量** | **单 价** | **报 价** |
| **液晶拼接屏** | 1. 屏幕尺寸55寸，LED光源； 2. 分辨率：1920\*1080，双边拼缝≦3.5mm； 3. 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于4000:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 4. 显示单元具备3C、CB认证证书； 5. ★LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 6. ★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商鲜章） 7. ★LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 8. ★拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书； 9. ★液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。 10. 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 11. ★显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） 12. ★显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位； 13. 考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） | **套** | **9** |  |  |
| **高清解码器** | 2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，9路HDMI音视频输出口  支持最大9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M\*N自定义分割，M\*N<=36  视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。 最大解码支持：108路720P@30fps或48路1080P@30fps或36路300W@25fps或24路500W@30fps或12路800W@30fps或9路1200W@25fps图像解码；  3个RS-232(2个RJ45、一个DB9)、1个RS-485、2个USB;  ★可通过HDMI接口同时将6路分辨率为3840×2160的视频图像和3路分辨率为2560×1600的视频图像显示输出至9台分辨率为3840×2160的显示终端上。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  ★同时支持4路视频本地信号输入(支持的分辨率包括3840×2160、1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600)，其中包括2路HDMI接口视频同时输入，2路DVI-I(包括DVI-D和VGA)接口视频同时输入;（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  ★技术要求:每个输出口同时支持1/4/6/8/9/16/25/36分割显示，支持M×N开窗。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  ★单路输出口支持4路4K或者16路1080P或者36路D1图像同时解码输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  应有显示主机工作状态的灯光指示，应具有电源指示灯、网络指示灯(异常指示灯亮)、报警指示灯、输出指示灯。  前面板应有电源开关按键，控制设备开、关机。  ★视频接口:≥9路HDMI输出口、2路HDMI输入口;2个DVI-I输入口;（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | **台** | **1** |  |  |
| **软件平台** | ★支持设备信息管理，可按设备/通道名称，IP地址进行模糊搜索，可显示异常设备的异常状态原因说明：  ★支持批量设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用、是否故障：  支持在电子地图上视频预览、录像回放、开关门操作；  支持报警闪烁提醒和设备在/离线状态展示  支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日共计6类收费规则；  支持实时预览收费规则的配置效果：  支持扩展收费规则的场景应用，可根据不同的收费规则设置计费参数：  ★支持人脸布控、撤控，选择智能设备通道与人脸库，设置合理的相似度进行布控：  ★支持按人脸设备和人脸库进行人脸复核，如果设备人脸数据和平台下发的不对应，则支持进行权限的再次下发同步：  支持标定地图，将地图距离和真实距离做匹配，确保雷达测输出的距离真实：  支持在热图中选取一个或多个监测区域，工具可以计算出区域中的温度的最大值、最小值及平均值，也可以计算区域中温度的温差；  ★为保证需求运行，需跟东台看守所监控画面实时直播、录播；需跟东台市看守所智慧管理系统实现无缝对接；  ★必须提供有效期内公安部权威部门合格的检测报告复印件并加盖厂家公章。 | **套** | **1** |  |  |
| **安装支架** | 液压前维护支架 | **套** | **9** |  |  |
| **电视机** | 屏幕尺寸≥65英寸，分辨率≥3840\*2160，刷屏率≥60Hz | **台** | **2** |  |  |
| **电脑** | i7-12700 2\*16G 3T（SATA6Gb/s/64M）+512G （M.2接口NVMe协议）GTX1080ti ，DVD RW，win10/11专业版（单主机） | **台** | **1** |  |  |
| **录像机** | 接入路数：32路；  分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1；  多路回放：1、4、9、16分割；  解码能力：16个1080P (30 fps)；  硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T，支持热插拔  ★在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程。  ★具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非法IP访问、密码暴破行为、Web路径暴破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警。  ★应自动记录与设备信息安全相关的日志信息作为独立的安全日志，内容包括用尸登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。  ★后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用了AES256加密技术加密存储。 | **台** | **3** |  |  |
| **功放** | 设备类型：二通道功率放大器；  8Ω立体声功率：250W×2；  4Ω立体声功率：370W×2；  8Ω桥接功率：720W×1；  频率范围：(1W@8Ω)20Hz-20kHz+1/-1dB；  总谐波失真：≤0.1%；  信噪比：≥100dB；  阻尼系数：>100：1转换速率：25V/us；  电压放大倍数(0.775V)：63；  输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；  前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯；  功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；  电源要求：220V~50-60Hz； | **台** | **1** |  |  |
| **音箱** | 利旧安装 | **台** | **2** |  |  |
| **交换机** | 24口千兆交换机 | **台** | **1** |  |  |
| **机柜** | 42U 1000\*600\*2055机柜（含PDU） | **台** | **1** |  |  |
| **总价（大写：）** |  | | | | |

注：单价、报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写单价和报价，最后汇总得出总价。

报价单位联系人及电话：

报价单位：（盖章）

二〇二二年 月 日

**询价要求：**

1. 参加报价的供应商投标时需提供营业执照副本复印件以及文件中需提供的相关证明材料。
2. 本文件中带★号为重要参数必须满足，不接受负偏离。

3、**本采购文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责**，报价单位如有疑问请于 10 月 18日10时前书面提出，采购人于10月 18 日18时前予以答复。

4、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

**5、询价保证金 0 元，使用现金方式现场缴纳。**

6、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同，否则询价保证金不予退还并按有关规定处理。

7、询价报价文件的组成及份数：（1）营业执照副本复印件；（2）询价采购报价单；（3）与询价有关的其他资料。询价报价文件正本一份，副本一份，与询价保证金（银行汇票）一并密封。

8、询价报价文件的递交：询价报价文件应密封，在密封袋上注明**报价单位、所报项目名称、询价单编号及联系人姓名和联系号码**，并于10 月 20 日 15 时30分前送达东台市人民检察院(东台市北海路6号）。

9、采购单位于 10 月 20 日 15时30分后开拆询价报价文件，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，对报价计算错误的按财政部第18号令的原则进行修正，并将询价结果进行公示。

10、成交结果公示后，成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同。并在合同签订15 日内供货并安装调试完毕。合同（一式四份）应及时送东台市财政局（东台市市政府四楼）备案（合同样式可从中心网下载园地获取）。

11、付款方式：全部安装调试完毕，经验收合格后付合同价的 100%。

12、本项目质保期为一年，时间从验收合格之日起计算。

13、无效标条款：（1）询价报价超出采购人预算的（预算为12万元）；（2）询价报价文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）询价报价单位未按规定提供询价保证金的；（4）**询价报价文件内容不全的，未明确品牌和具体型号**；（5）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（6）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中对同一品牌同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（7）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。

联系电话：18861961300（0515）89568806 联系人：周实 王军

13584762128 （0515）89568606

采购单位：（盖章）

二〇二二年十月十四日