**NO：2021001**

**询价采购报价单**

**项目名称：东台市人民检察院视频会议设备采购**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **型 号 及 配 置** | **单位** | **数量** | **单 价** | **报 价** |
| **超高清视频会议终端** | 型号：SKY X500-4K  总体要求：无缝接入现有高清视频会议系统；  采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。  支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。  支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。  支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。  支持H.239、BFCP双流协议标准。  支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。  支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像。  在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到4K30fps。  支持不少于6路高清视频输入接口、6路高清输出接口，接口需包括3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。  支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。  支持不少于6进5出独立的音频输入输出接口，支持3G-SDI、HDMI伴随音频输入输出功能。  支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。  具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 | **台** | **1** |  |  |
| **超高清摄像机** | 型号：MOON70-4K  总体要求：摄像机需与视频终端同一品牌。  支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。  图像传感器采用不小于1/1.8"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160）30Hz、4K2K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。  支持不小于30倍光学变倍。  支持广角镜头，水平视角不小于58°。  视频输出接口具备HDBaseT、HDMI接口。  支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米。  支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个，并联控制不少于64个。  支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。  水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°  支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。  支持根据安装方向自动翻转图像。  支持保存不少于255个预置位。  支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。  支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | **台** | **1** |  |  |
| **总价（大写：）** |  | | | | |

注：单价、报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写单价和报价，最后汇总得出总价。

报价单位联系人及电话：

报价单位：（盖章）

二〇二一年 月 日

**询价要求：**

1、参加报价的供应商须从事本次询价货物的生产或销售，投标时提供营业执照副本复印件。

2、本项目所投产品的质量保证期为三年，从验收合格后开始计算。

3、**本采购文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责**，报价单位如有疑问请于 5 月 26日10时前书面提出，采购人于5 月 26 日18时前予以答复。

4、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

5、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同，否则询价保证金不予退还并按有关规定处理。

6、询价报价文件的组成及份数：（1）营业执照副本复印件；（2）询价采购报价单；（3）与询价有关的其他资料。询价报价文件正本一份，副本一份，一并密封。

7、询价报价文件的递交：询价报价文件应密封，在密封袋上注明**报价单位、所报项目名称、询价单编号及联系人姓名和联系号码**，并于5 月 28 日 14 时30分前送达东台市人民检察院(东台市北海路6号）。

8、采购单位于 5 月 28 日 14时30分后开拆询价报价文件，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，对报价计算错误的按财政部第18号令的原则进行修正，并将询价结果进行公示。

9、成交结果公示后，成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同。并在合同签订7 日内供货并安装调试完毕。合同（一式四份）应及时送东台市财政局（东台市市政府四楼）备案（合同样式可从中心网下载园地获取）。

10、付款方式：产品全部安装调试完毕，经验收合格后付合同价的 95%，质保期满后付清余款（无息）。

11、无效标条款：（1）询价报价超出采购人预算的（预算为14万元）；（2）询价报价文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）询价报价单位未按规定提供询价保证金的；（4）**询价报价文件内容不全的，未明确品牌和具体型号**；（5）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（6）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中对同一品牌同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（7）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。

联系电话：18861961300（0515）89568806 联系人：周实 王军

13584762128 （0515）89568606

采购单位：（盖章）

二〇二一年五月二十四日